**Часть VI. Техническая часть Извещения.**

**Техническое задание**

Поставка оборудования подсистемы сценического света

аудио-визуальных комплексов Фонда развития интернет-инициатив.

1. **Предмет закупки**:

Поставка оборудования подсистемы сценического света аудио-визуальных комплексов Фонда развития интернет-инициатив.

1. **Место поставки оборудования**:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр. 18

1. **Срок поставки оборудования:**

8 недель с даты подписания договора.

# Назначение поставки:

Оборудование подсистемы сценического света аудио-визуальных комплексов предназначено для организации освещения сцены при проведении мероприятий (конференций, семинаров и выставок) в помещениях конференц-залов.

# Требования к поставляемому оборудованию:

* 1. Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
  3. Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.

### Спецификация оборудования:

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Срок поставки**  **(дней)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник LED -светильник Logocam BL100-D LED (3200K) | шт. | 8 |  |  |  |
| 2 | Прожектор светодиодный Logocam LED Fresnel 30 (3200K) | шт. | 4 |  |  |  |
| 3 | Блок усиления сигнала DMX-512, 1 вход, 4 выхода с гальванической развязкой, индикация по входу и выходу, питание от сети 100-240В 50/60Гц, разъемы XLP 3-pin, высота 1U, монтаж на ферму, стену, комплект настенного крепежа IMLIGHT SPLITTER 1-4-3pin | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Прямой модуль треугольной конфигурации длиной 4000мм IMLIGHT T28-4000 | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Прямой модуль треугольной конфигурации длиной 1500мм IMLIGHT T28-1500 | шт. | 3 |  |  |  |
| 6 | Прямой модуль треугольной конфигурации длиной 1000мм IMLIGHT T28-1000 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Болт М10х35 8.8 IMLIGHT DIN912 | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 | Гайка М10 IMLIGHT DIN934 | шт. | 10 |  |  |  |
| 9 | Шайба М10 IMLIGHT DIN125 | шт. | 10 |  |  |  |
| 10 | Хомут-струбцина шириной 30мм на трубу d28мм IMLIGHT H3-S-28 | шт. | 16 |  |  |  |
| 11 | 8 розеток NeoMax NM-PDU-8 | шт. | 6 |  |  |  |
| 12 | Контроллер Sunlite SLESA-U8 | шт. | 1 |  |  |  |

# Требования к гарантийным обязательствам

* 1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования, но не менее 12 месяцев.
  2. Доставка оборудования в гарантийный ремонт и обратно осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

1. **Порядок оплаты.**

Порядок оплаты – 100 % предоплата. Порядок расчета осуществляется в рублях по курсу 1 USD=62.23 рублей. В случае динамических изменений курса доллара к рублю, превышающему 8%, рублевая сумма подлежит пересчету в соответствии с курсом доллара к рублю на день выставления счета.