**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**Техническое задание на поставку оборудования**

**1. Предмет закупки:** поставка оборудования для организации проведения экспертно-методических мероприятий и мероприятий акселерационной программы в рамках акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий (далее по тексту – акселератор), проводимых Фондом развития интернет-инициатив в целях реализации федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?rnd=FC22D153EA7FEE5AE3ABFB483CD88BD0&req=doc&base=LAW&n=328937&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=372323&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D35&date=23.03.2021) «Цифровые технологии» национальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?rnd=FC22D153EA7FEE5AE3ABFB483CD88BD0&req=doc&base=LAW&n=328854&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=372323&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D35&date=23.03.2021) «Цифровая экономика Российской Федерации».

**2. Заказчик:** Фонд развития интернет-инициатив

**3. Источник финансирования:**

Средства субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением № 071-10-2021-005 от 10 февраля 2021г. в целях осуществления акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ. Идентификатор Соглашения № 000000D507121P0B0002.

**4.** **Поставка осуществляется по адресу**: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18. Поставка товара Покупателю осуществляется в течение срока, установленного в *Таблице 1* настоящего Приложения. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.

Перечень поставляемого оборудования: ***Таблица №1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| **1.** | **Светодиодная панель** | RGBWA+UV-светодиоды (6-в-1): 24х6 Вт. Управление: DMX-512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master/Slave. Угол луча: 30°. Сегментное управление: 8 блоков по 3 светодиода. Диммер: линейный, 0-100%. Стробоскоп: электронный, регулируемая скорость 1-20 вспышек/сек. Система охлаждения: активная, интеллектуальная. Разъемы DMX-входа/выхода: XLR 3-pin. Блок управления: LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки. Материал корпуса: металл. Питание: 110-240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 150 Вт. Габариты: 1100х80х80 мм. Вес: 2.5 кг. | 24 | **10 дней с даты заключения договора** |
| **2.** | **Кабель микрофонный** | (2х0,22mm2, 6mm, XLR(3P)(RX3FP-NT)-XLR(RX3MP-NT), длина 1 м | 20 | **10 дней с даты заключения договора** |
| **3.** | **Кабель микрофонный** | (2х0,22mm2, 6mm, XLR(3P)(RX3FP-NT)-XLR(RX3MP-NT), длина 15 м | 4 | **10 дней с даты заключения договора** |
| **4.** | **Кабель силовой** | 3х1,5мм, разъемы PowerCon In/Out, длина 1 м | 20 | **10 дней с даты заключения договора** |

**5. Гарантийный срок на поставляемые товары** составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара, и начинает действовать с момента подписания первичных документов приемки-передачи Товара в соответствии с условиями гарантийного обслуживания Товара.

**6. Требования к качеству и потребительским свойствам поставляемого товара:**

6.1 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида товара, государственным стандартам, техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с техническими требованиями.

6.2 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:

- наименование Товара;

- фирменное наименование;

- наименование страны производителя;

- штриховой код Товара (при наличии);

- товарный знак производителя (при наличии);

- наименование фирмы-изготовителя;

- дату выпуска Товара;

- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

6.2 Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует своему целевому назначению, техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в договоре, а также соответствует техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в документах, передаваемых вместе с товаром.

6.3 Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь каких-либо дефектов, в том числе связанных с конструкцией, материалами, программным обеспечением. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

6.4 Поставщик обязан обеспечить доставку товара Покупателю, обеспечить сборку товара в соответствии с инструкцией завода изготовителя, обеспечить соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности во время монтажных и демонтажных работ.

6.5 Поставщик несет ответственность за техническое состояние любого используемого им оборудования, необходимого для выполнения работ;

6.6 Поставщик обязан обеспечить уборку отходов, образовавшихся в результате сборки товара за свой счет.