**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**Техническое задание**

На право заключения договора на поставку коммуникационного оборудования для расширения локальной вычислительной сети Фонда развития интернет-инициатив в здании по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.18.

1. **Предмет закупки**: На право заключения договора на поставку коммуникационного оборудования для расширения локальной вычислительной сети Фонда развития интернет-инициатив в здании по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.18.
2. **Место поставки оборудования**:

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, 7 этаж

1. **Срок поставки оборудования:**

50 дней с даты подписания договора.

# Назначение поставки:

Коммуникационное оборудование предназначено для расширения существующей локальной вычислительной сети Фонда.

# Требования к поставляемому оборудованию:

* 1. Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
  3. Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.

### Спецификация оборудования:

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор Extreme Summit X460-48T (16402) | шт. | 1 |
| 2 | Extreme Networks XGM3-2SF, модуль для коммутаторов Extreme X460 серии c 2 портами 10GBASE-X (SFP+) (16117) | шт. | 1 |
| 3 | Модуль питания Extreme Summit 300W AC PSU XT для коммутаторов Extreme Summit X460 (10930A) | шт. | 1 |
| 4 | Двухволоконный модуль SFP+ Extreme Networks 10GBASE-LR/LW, разъем LC duplex, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 10км (LR SFP+ Module). (10302) | шт. | 2 |
| 5 | Коммутатор Extreme Summit X440-48p (16506) | шт. | 7 |
| 6 | Трансивер Extreme Networks 1000BASE-SX SFP, Hi (10051H) | шт. | 8 |
| 7 | Кабель Extreme Summit Stacking Cable, 0.5M (16106) | шт. | 6 |
| 8 | Код активации Extreme SX460 Core Lic from Edge Lic (16422) | шт. | 1 |

# Требования к гарантийным обязательствам

* 1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования.
  2. Доставка оборудования в гарантийный ремонт и обратно осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

1. **Порядок оплаты.**

Порядок оплаты – оплата по факту поставки. Порядок расчета осуществляется в рублях по курсу 1 USD=63.74 рублей. В случае динамических изменений курса доллара к рублю, превышающему 8%, рублевая сумма подлежит пересчету в соответствии с курсом доллара к рублю на день выставления счета.